КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ МКОК»

*(Теоретическая часть)*

2023 год

**Тестовое задание:**

**1. При какой температуре должны выполняться отделочные работы внутри помещений? (один вариант ответа)**

1. От 0 до +30 0С

2. От +5 до +30 0С

3. От +10 до +30 0С

4. Не ниже +20 0С

**2. Какой инструмент используется для крепления между собой стоечных и направляющих профилей? (один вариант ответа)**

1. Ножницы

2. Просекатель

3. Правило

4. Перфоратор

**3. Какой длины должен быть стоечный профиль при устройстве перегородок из гипсокартонных листов в несейсмичных районах? (один вариант ответа)**

1. на 20 мм меньше высоты помещения

2. на 15 мм меньше высоты помещения

3. на 10 мм меньше высоты помещения

4. на 5 мм меньше высоты помещения

**4. Какую величину должен составлять нахлест при соединении стоечных профилей ПС50 методом насадки или встык с дополнительным профилем должна составлять? (один вариант ответа)**

1. ≥25 см

2. ≥50 см

3. ≥70 см

4. ≥75 см

**5. Из какого профиля монтируется перемычка над дверным проёмом? (один вариант ответа)**

1. Стоечного

2. Направляющего

3. Потолочного

4. Направляющего потолочного

**6. Какую несущую способность имеет прямой подвес? (один вариант ответа)**

1. 10 кг

2. 25 кг

3. 40 кг

4. 50 кг

**7. Какое должен быть шаг дюбелей при креплении направляющих профилей к ограждающим конструкциям при монтаже перегородок из гипсокартонных листов? (один вариант ответа)**

1. Не более 30 см

2. Не более 50 см

3. Не более 1 м

4. Не более 1,5 м

**8. Какие СИЗ должен использовать монтажник при резке металлического профиля? (один вариант ответа)**

1. Перчатки

2. Респиратор

3. Монтажный пояс

4. Защитная каска

**9. Какое изделие используется с целью обеспечения дополнительной звукоизоляции при монтаже каркасов конструкций? (один вариант ответа)**

1. Разделительная лента

2. Армирующая лента

3. Угловая лента

4. Уплотнительная лента

**10. Какими дюбелями должно производиться крепление подвесов к перекрытиям при монтаже подвесных потолков? (один вариант ответа)**

1. Пластмассовыми

2. Полиэтиленовыми

3. Нейлоновыми

4. Анкерными металлическими

**11. Какими изделиями крепятся к стене облицовка на металлическом потолочном профиле? (один вариант ответа)**

1. Одноуровневого соединителя

2. Прямого подвеса

3. Анкерного подвеса

4. Удлинителя профиля

**12. Какое изделие изображено на рисунке? (один вариант ответа)**



1. Одноуровневый соединитель

2. Прямой подвес

3. Двухуровневый соединитель

4. Удлинитель профилей

**13. Через какое расстояние в перегородках из гипсовых гипсокартонных листов должны предусматриваться деформационные швы? (один вариант ответа)**

 1. 5 м

2. 10 м

3. 15 м

4. 25 м

**14. Какой максимальный шаг шурупов допускается при креплении гипсокартонных листов в перегородке с однослойными обшивками на одинарном металлическом каркасе? (один вариант ответа)**

1. 250 мм

2. 300 мм

3. 500 мм

4. 750 мм

**15. На какую глубину должны утапливаться головки шурупов в гипсокартонных листах при креплении их к металлическому каркасу? (один вариант ответа)**

1. 1 мм

2. 2 мм

3. 3 мм

4. Не должны утапливаться